SEVentilation

Ihr Partner für Lüftung

**Dezentrales Schalldämmabluftgerät mit Regler**

**A160 Plus inkl. Regler**

Dezentrales Abluftgerät zur kontrollierten Entlüftung. Für Neubau und Sanierung. Die Installation erfolgt in der Au- ßenwand ohne zusätzliche Luftkanäle. Der integrierte prozessorgesteuerte EC-Ventilator ist eigens für die SEVi 160

Lüftungsgeräte in Bezug auf Geräuschentwicklung geometrisch optimiert. Der manuell aktivier- bzw. deaktivierbare Regler mit Feuchtesensor ermöglicht eine feuchtegesteuerte Entlüftung. Es sind 3 Feuchteschwellen und 4 Nachlauf- zeiten programmierbar.

Eine schallgedämmte Designabdeckung mit gezielter, geräuschoptimierter Luftstromführung nach oben, eine Wetter- schutzhaube aus Edelstahl mit Abtropfkante und die integrierte Schalldämmausführung sorgen für eine hohe Eigen- und Außenschallreduzierung. Glasinnenblenden und Rohbauträger separat erhältlich. Als Vorbereitungsset, Fertigstel- lungsset und Komplettset lieferbar.

**A160 Plus (inkl. Regler) Komplettset bestehend aus:**

Schall- und wärmegedämmtes EPP-Gehäuse, optimierter EC-Ventilator, Schutzgitter, Windsicherung, Insektenschutz- gitter, Schalldämmmatte (2x), Innenblende mit G3-Filter, Wetterschutzhaube mit Schalldämmmatte, Fixrohr, Regler.

Die komplette Lüftereinheit und alle Komponenten können werkzeuglos entnommen und gereinigt werden. Das Lüf- tungsgerät ist über die Innenblende verschließbar.

Die Ansteuerung erfolgt über einen im Lieferumfang enthaltenen Regler.

**Technische Daten:**

Betriebsspannung: 12 V DC Prozessorgesteuerter Ventilator: axial, feuchtebeständig Luftleistung im Abluftbetrieb mit G3-Filter: 56 m³/h

Luftleistung im Abluftbetrieb ohne G3-Filter: 67 m³/h Leistungsaufnahme: 0,13 W/(m³/h) Normschallpegeldifferenz (Plus): bis zu 48 dB Messflächenschalldruckpegel: ~ 35,5 dB

Steuerung: Regler im Lieferumfang enthalten

Windsicherung: ja

Innenblende: verschließbar, mit Schallschutz, 200 x 200 x 37 mm (B x H x T), weiß

Wetterschutzhaube Edelstahl, 210 x 210 x 60 mm (B x H x T), wahlweise

Fassadenabschluss:

in RAL 9010 / RAL 7011 / V4A blank

Wandstärke: ab 170 mm Rohrdurchmesser: 160 mm Durchmesser der Kernbohrung: 165 mm -> 170 mm

Fixrohrlänge: 480 mm; 650 mm; 850 mm

Fabrikat: SEVentilation GmbH Typ: **A160 Plus inkl. Regler**

Bestell.-Nr. Komplettset (Länge 480 | 650 | 850 mm): A160-480 | A160-650 | A160-850

Bestell.-Nr. Vorbereitungsset (Länge 480 | 650 | 850 mm): A160-480VS | A160-650VS | A160-850VS

Bestell.-Nr. Fertigstellungsset: A160-FS

Bestell.-Nr. Schalldämm-Komplettset: Z160-Plus

Anzahl: \_ \_ \_ \_ \_ Stk. Einzelpreis: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ € Gesamtpreis: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ €

SEVentilation GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 12, 07768 Kahla

036424 71 480 [info@seventilation.de](mailto:info@seventilation.de) [www.seventilation.de](http://www.seventilation.de/)

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Keine Haftung für Druckfehler. Copyright by SEVentilation GmbH.

H2/ZuAb/Ausschr/A160\_Plus