SEVentilation

Ihr Partner für Lüftung

**Regler für Abluftgerät A80 ec**

Es kann zwischen 4 Steuerplatinen gewählt werden.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bestell.-Nr.:** | **Beschreibung** | **Anzahl** | **Einzelpreis (€)** | **Gesamtpreis (€)** |
|  |  |  |  |  |
| **A80-SP-K60** | Zur Steuerung des A80-FS-EC, Volumenstrom stufen- los von 0-60 m³/h, mit Feuchtesensor, Zeitnachlauf, Intervallschaltung, Einschaltverzögerung, Grund- und Bedarfslüftung über DIP-Schalter einstellbar |  |  |  |
| **A80-SP-K90** | Zur Steuerung des A80-FS-EC mit Nebenraumanschluss, Volumenstrom stufenlos von 0-90 m³/h, mit Feuchte- sensor, Zeitnachlauf, Intervallschaltung, Einschaltverzö- gerung, Grund- und Bedarfslüftung über DIP-Schalter einstellbar |  |  |  |
| **A80-SP-S60** | Zur Steuerung des A80-FS-EC, Volumenstrom von 0-60 m³/h (Stufenschaltung), Zeitnachlauf, Intervallschaltung, Einschaltverzögerung, Grund- und Bedarfslüftung über DIP-Schalter einstellbar |  |  |  |
| **A80-SP-S90** | Zur Steuerung des A80-FS-EC, Volumenstrom von 0-90 m³/h (Stufenschaltung), Zeitnachlauf, Intervallschaltung, Einschaltverzögerung, Grund- und Bedarfslüftung über DIP-Schalter einstellbar |  |  |  |

SEVentilation GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 12, 07768 Kahla

036424 71 480 [info@seventilation.de](mailto:info@seventilation.de) [www.seventilation.de](http://www.seventilation.de/)

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Keine Haftung für Druckfehler. Copyright by SEVentilation GmbH. H2/ZuAb/Ausschr/A80ec