SEVentilation

Ihr Partner für Lüftung

**Ventilatoreinsatz**

**A80 ec**

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher DIBt-Zulassung Nr. Z-51.1-215.

Ventilatoreinsatz mit Design-Innenblende zum Einbau in Unterputz- und Aufputzgehäuse, inkl. G2 Filter und Filterwech- selanzeige, Volumenstrom von 0-90 m³/h, abhängig von der Steuerplatine einstellbar.

Abluftgerät mit energiesparendem ec-Motor zur Entlüftung von innenliegenden Bädern und Toilettenräumen ohne

Außenfenster (DIN 18017-3).

**Technische Daten:**

Luftleistung abhängig von Steuerplatine: 0-60 m³/h (einstellbar) und 0-90 m³/h (einstellbar) Betriebsspannung: 230 V AC

Ventilator: radial, feuchtebeständig Leistungsaufnahme: 1,8 - 6,2 W (60 m³/h) Schalldruckpegel 1m: 10 - 36 dB(A) (15-60 m³/h) Schutzklasse: II

Schutzart: IP X5

Filter: Staubfilter G2

Innenblende flach: mit integriertem Schallschutz, 260 x 262 x 25,5 mm (B x H x T) Rohrdurchmesser: 80 mm

Fabrikat: SEVentilation GmbH Typ: **A80ec**

Bestell.-Nr. Ventilatoreinsatz: A80-FS-EC

Anzahl: \_ \_ \_ \_ \_ Stk. Einzelpreis: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ € Gesamtpreis: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ €

SEVentilation GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 12, 07768 Kahla

036424 71 480 info@seventilation.de [www.seventilation.de](http://www.seventilation.de/)

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Keine Haftung für Druckfehler. Copyright by SEVentilation GmbH.

H2/ZuAb/Ausschr/A80ec