SEVentilation

Ihr Partner für Lüftung

**Regler für Umkehrlüfter - Dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bestell.-Nr.:** | **Beschreibung** | **Anzahl** | **Einzelpreis in €** | **Gesamtpreis in €** |
|  |  |  |  |  |
| **SEC-20BF** | Zentralregler zur paarweisen Ansteuerung von bis zu 6  Lüfterantrieben  Bedieneinheit im Doppelrahmen, elektronisches Netz-  teil, UP-Dose, LED-Kontrollleuchte  Betriebsmodi: 4-stufiger Wärmerückgewinnungsmodus  und Stoßlüftung  4 Lüftungsstufen, Filterwechselanzeige, Schlummerfunk-  tion, Ausschaltfunktion deaktivierbar, Betriebsstunden-  zähler, inklusive Feuchtesensor (deaktivierbar)  Externe Taupunktsteuerung Z-SEC-TPS anschließbar |  |  |  |
| **Z-SEC-20AP** | Doppelaufputzgehäuse für Zentralregler SEC-20BF |  |  |  |
| **SEC-Touch** | Zentralregler für die paarweise Ansteuerung von bis zu  12 Lüfterantrieben  3,5“ Multicolor-TFT-Touchscreen (320 x 240 Pixel)  Gehäuseabmaße TFT-Touchscreen: 102 x 78 x 14 mm (B  x H x T)  Betriebsmodi: 6-stufiger Wärmerückgewinnungsmodus  und Stoßlüftung (3 Stoßlüftungsarten)  6 Lüftungszonen definierbar, Schlummerfunktion, Zeit-  programm, Sommerlüften, Betriebsstundenzähler und  Filterwechselanzeige  Anschluss an übergeordneten Haussteuerung möglich,  Anschluss von bis zu 3 Touchdisplays  Optional: Raumfeuchte- und Temperatursensor, Außen-  temperaturfühler und CO2 Sensor  Externe Taupunktsteuerung Z-SEC-TPS anschließbar |  |  |  |
| **SEC-20FS** | Feuchtigkeitssensor zum Anschluss an den SEC-Touch |  |  |  |
| **Z-SEC-TPS** | Taupunktsteuerung zur Steuerung von Lüftungssyste- men unter Beachtung der absoluten Luftfeuchte bzw. Taupunkttemperatur von Raum- und Außenluft, beste- hend aus: Steuerung mit Innensensor, Außensensor, Netzteil, UP-Dose, Blinddeckel  Anschließbar an SEC-20BF und SEC-Touch |  |  |  |

SEVentilation GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 12, 07768 Kahla

036424 76 74 72 [info@seventilation.de](mailto:info@seventilation.de) [www.seventilation.de](http://www.seventilation.de/)

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Keine Haftung für Druckfehler. Copyright by SEVentilation GmbH. H2/UL/Ausschr/S160/Strg