SEVentilation

Ihr Partner für Lüftung

**Zubehör / Erweiterungen für Umkehrlüfter - Dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bestell.-Nr.:** | **Beschreibung** | **Anzahl** | **Einzelpreis (€)** | **Gesamtpreis (€)** |
|  |  |  |  |  |
| **Z160-PLUS** | Mehrpreis für SEVi 160 in Schalldämmausführung ge- mäß DIBt-Zulassung |  |  |  |
| **Z160D-PLUS** | Mehrpreis für SEVi 160D in Schalldämmausführung gemäß DIBt-Zulassung |  |  |  |
| **Z160-SDM** | Schalldämmmatte für SEVi 160 als Einlage in das Fixrohr zur Eigen- und Außenschallreduzierung |  |  |  |
| **Z160-SDH** | Schalldämmung Wetterschutzhaube für SEVi 160 zurErhöhung der Normschallpegeldifferenz |  |  |  |
| **Z160-PF10** | Pollenfilter für SEVi 160 |  |  |  |
| **Z160-AKF10** | Aktiv-Klima-Filter für SEVi 160 zur Absorption von Gerü- chen |  |  |  |
| **B160CA-IB** | Innenblende „Clean Air“ mit F7 Filter für SEVi 160 |  |  |  |
| **Z160-RBT-****240** | Rohbauträger SEVi 160, wärmegedämmte Einbauhilfe,230 x 230 x 240 mm, verlängerbar |  |  |  |
| **Z160-RBT-****360** | Rohbauträger SEVi 160, wärmegedämmte Einbauhilfe,230 x 230 x 360 mm |  |  |  |
| **Z-WS** | Windsicherung für windexponierte Lagen, Mehrpreis |  |  |  |
| **Z160-AR-****110** | Ausgleichsrahmen SEVi 160, 110 mm, für Wandstärken ab 150 mm |  |  |  |
| **B160-GIB** | Design-GlasinnenblendeInnenblende schallgedämmt, eckig, verschließbar, mitgezielter Luftführung zur Raumdecke zur Steigerung derBehaglichkeit, weiße Glasoberfläche wahlweise glän-zend oder matt, Mehrpreis |  |  |  |
| **auf Anfrage** | Sonderlängen für Fixrohr und Sonderlackierung fürWetterschutzhaube |  |  |  |

SEVentilation GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 12, 07768 Kahla

036424 76 74 72 info@seventilation.de [www.seventilation.de](http://www.seventilation.de/)

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Keine Haftung für Druckfehler. Copyright by SEVentilation GmbH. H2/UL/Ausschr/S160/Zub