SEVentilation

Ihr Partner für Lüftung

**Umkehrlüfter – Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur Belüftung von Dachgeschossräu-**

**men**

**SEVi 160RO „Roof“**

Dezentrales, regeneratives Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung. Für Neubau und Sanierung. Die Installation erfolgt über die bauseitige Einbindung des Edelstahlkanals in die Dachkonstruktion. Hocheffiziente Wärmerückgewinnung dank eines Keramikwärmespeichers mit hexagonaler Wabenstruktur. Der integ- rierte prozessorgesteuerte EC-Ventilator ist eigens für die SEVi 160 Lüftungsgeräte in Bezug auf Geräuschentwicklung und beidseitiger Laufrichtung geometrisch optimiert.

Eine schallgedämmte Designabdeckung mit gezielter, geräuschoptimierter Luftstromführung nach oben sorgt für eine hohe Eigenschallreduzierung. Windschutzzubehör, Alternativfilter und Glasinnenblenden separat erhältlich. Als Vorbe- reitungsset, Fertigstellungsset und Komplettset lieferbar.

**SEVi 160RO Komplettset bestehend aus:**

Hocheffektiver Keramikwärmespeicher, schall- und wärmegedämmtes EPP-Gehäuse, optimierter EC-Reversierventila- tor, Schutzgitter, Vorfilter, Innenblende mit G3-Filter, Edelstahlkanal mit Wetterschutzhaube und Befestigungswinkel.

Die komplette Lüftereinheit und alle Komponenten können werkzeuglos entnommen und gereinigt werden. Das Lüf- tungsgerät ist über die Innenblende verschließbar.

Verwendung nur im paarweisen Verbund. Die Ansteuerung erfolgt über einen Basisregler oder eine Touch-Steuerung.

**Technische Daten:**

|  |
| --- |
| Wärmebereitstellungsgrad: bis zu 90 % |
| Betriebsspannung: 12 V DC |
| Prozessorgesteuerter Ventilator: reversierbar, axial, feuchtebeständig |
| Luftleistung: 13 m³/h; 17 m³/h; 23 m³/h; 33 m³/h |
| Leistungsaufnahme: ab 0,19 W/(m³/h) |
| Messflächenschalldruckpegel: ~ 16,0 dB(A) |
| Innenblende: verschließbar, mit Schallschutz, 200 x 200 x 37 mm (B x H x T), weiß |
| Edelstahlkanal mit Wetterschutzgitter V4A blank, 235 x 235 x 1.000 mm  Fassadenabschluss: (B x H x T) |
| Entspricht gem. EU-Verordnung Nr. 1254/2014: Energieeffizienzklasse A (SEC-20BF/SEC-Touch-FS), B (SEC-Touch ohne FS) |

Fabrikat: SEVentilation GmbH Typ: **SEVi 160RO „Roof“**

Bestell.-Nr. Komplettset: S160RO Bestell.-Nr. Vorbereitungsset: S160RO-VS Bestell.-Nr. Fertigstellungsset: S160-FS

Anzahl: \_ \_ \_ \_ \_ Stk. Einzelpreis: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ € Gesamtpreis: \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ €

SEVentilation GmbH, Ernst-Thälmann-Straße 12, 07768 Kahla

036424 76 74 72 [info@seventilation.de](mailto:info@seventilation.de) [www.seventilation.de](http://www.seventilation.de/)

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind unverbindlich.

Keine Haftung für Druckfehler. Copyright by SEVentilation GmbH.

H2/UL/Ausschr/S160RO